污水处理厂2014-2016年度运行情况

厂区建在阿里河镇南大桥甘河南岸210米处，占地面积1.64公顷，工程总投资15453.82万元，污水管网系统为HDPE（高密度聚乙烯管）管材铺设管线长度为26 公里，设立污水检查井685座，日处理能力6000立方米，远期规划12000立方米，污水处理采用多级浮链式AO工艺有人员19名其中（厂长1人、化验室2人、巡检人员4人、电工1人、司炉工2人、门卫2人、设备维护工1人、中控室1人、库管1人,泵站4人）以上为厂区现有工作人员。

2014年，因污水厂八月份才改建完成，处理水量58万吨，COD削减量13.85吨，氨氮1.32吨。

2015年，全年运行，处理污水量177万吨，用电量82万千瓦时，COD削减量133.85吨，氨氮削减量11.93吨，由于污水厂的进水浓度偏低，活性污泥培养投入的大量营养物质，但是由于污泥脱水间管道整改，没完成脱泥。

2016年全年正常运行，处理污水量185万吨，用电量71万度，COD削减量288.7吨，氨氮削减量26.58吨，污泥量为5.2吨，今年八月份完成了污泥脱水间的修建，于8月27日正式脱泥，但是由于冬季气候寒冷，污泥菌种成活率低，十一月中旬开始不定时脱泥。

